*Configuration Amplificateur*

Mettez le transmetteur en marche (**ON**).

1/ Commencer par effacer la mémoire du transmetteur comme suit:

Cliquer sur simultanément sur les 2 boutons **CLR/RX** et **MOV**, maintenir enfoncé les 2 boutons puis appuyer sur **TAMP** jusqu’à ce que la couleur verte et rouge s’allument, relâcher les 3 boutons puis cliquer sur 1 fois sur **TAMP**.

2/ Programmer un capteur avec le transmetteur (le capteur doit être enregistré aussi sur la centrale) :

Maintenir appuyé le bouton **SAVETX,** puis déclenchez le capteur. Un bip sonore de 1 seconde est émis. cliquer sur TAMP1 fois pour confirmer l’enregistrement. (répéter l’opération avec tous les capteurs).

3/ Comment configurer le transmetteur avec la centrale PAN-4101 ou PAN-4106 :Mettez la centrale sur *« désarmé »*, maintenir le bouton **SAVETX** du transmetteur enfoncé puis *« Armer »* la centrale avec la télécommande. Vous constaterez un bip sonore de 1 seconde sur le transmetteur, puis cliquez sur TAMP pour confirmer l’enregistrement.

**NB :** *le transmetteur a pour but d’amplifier les signaux des capteurs pour les transmettre à la centrale, il doit être ainsi installé entre les capteurs et la centrale.*